**ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE - (ZEKom-1C , Uradni list RS, št. 40/2017):**

PRETVORBA V: trasa = 6121


cev = 6122

kabel = 6123

vod = 6124

* Telekomunikacijski vod=**6101** se preimenuje v traso=**6121** (dovolj je atributna sprememba (TIP\_SPR='A'), če ni nobenih grafičnih sprememb).
* Komunikacijski vod=**6111** se preimenuje v traso=**6121** (dovolj je atributna sprememba (TIP\_SPR='A'), če ni nobenih grafičnih sprememb).
* Kabelska kanalizacija=**6102**  se preimenuje v traso=**6121** (dovolj je atributna sprememba (TIP\_SPR='A'), če ni nobenih grafičnih sprememb). V tem primeru je obvezen atribut ATR1= 3 (v kabelski kanalizaciji)).
* Trasa=**6121** mora **obvezno** vsebovativsaj eno cev=**6122** ali če cevi ni vsaj en kabel=**6123** (trasa brez cevi ali kabla (če ni cevi) se ne more vpisati), **razen če je ATR1=2** (v kineti) ali **ATR1=3** (v kabelski kanalizaciji). V tem primeru se trasa smatra kot **prazna**. Pri **prazni** trasi je **obvezno v Izjavi pooblaščenega inženirja s področja geodezije** zapisati, da je trasa **prazna.**
* Kabel=**6123** mora **obvezno** vsebovati vsaj en vod=**6124** (kabel brez voda se ne more vpisati).
* **Izjava pooblaščenega inženirja s področja** geodezije je obvezna pri prvem vpisu ali spremembi trase=**6121.**
* Za cev=**6122**, kabel=**6123** in vod=**6124** ni potrebna **Izjava pooblaščenega inženirja s področja geodezije** (podatki za te tri objekte so samo atributni).
* Če MAT\_ST cevi=**6122** ni identičnaMAT\_ST trase=**6121** mora Zahtevek za vpis **obvezno** vsebovati tudi Dovolilo za vpis cevi v traso od MAT\_ST trase=**6121.**
* Če MAT\_ST kabla=**6123** ni identičnaMAT\_ST trase=**6121** mora Zahtevek za vpis **obvezno** vsebovati tudi Dovolilo za vpis kabla v traso od MAT\_ST trase=**6121**
* Če MAT\_ST kabla=**6123** ni identičnaMAT\_ST cevi=**6122** mora Zahtevek za vpis **obvezno** vsebovati tudi Dovolilo za vpis kabla v cev od MAT\_ST cevi=**6122**
* Če MAT\_ST voda=**6124** ni identičnaMAT\_ST kabla=**6123** mora Zahtevek za vpis **obvezno** vsebovati tudi Dovolilo za vpis voda v kabel od MAT\_ST kabla=**6123**
* **Dovolilo za vpis objektov elektronskih komunikacij (cev=6122, kabel=6123 ,vod=6124) v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture** (OBR. ZKGJI\_7) mora vsebovati še prilogo: Seznam za vpis dovoljenih objektov elektronskih komunikacij (seznam\_obj\_el\_kom.csv).

Struktura in opis priloge - Seznam za vpis dovoljenih objektov elektronskih komunikacij - seznam\_obj\_el\_kom.csv:



* Kadar identifikacijska številka objekta cevi (ID\_UPR\_C) ali kabla (ID\_UPR\_K) zaradi specifične lege v prostoru ne more biti enolična (npr: cev in njej pripadajoči kabli neprekinjeno potekajo skozi več tras ali pa kabel poteka skozi več cevi) je pogoj, da je skupek identifikacijskih številk znotraj izbrane entitete (**cev:** ID\_UPR\_C + ID\_UPR\_TR, **kabel:** ID\_UPR\_K + ID\_UPR\_C + ID\_UPR\_TR) **enoličen**.

**PRIMER – grafika in tabele z atributi**

Spodnji primer prikazuje situacijo, ko poleg manjših cevi, ki imajo odprtine pri jaških (npr. CEV1,…) poteka tudi večja cev (CEV5), ki teh

odprtin nima in je namenjena npr. medkrajevni povezavi. Prikazan je primer evidentiranja cevi, enega kabla in voda v takšni situaciji.

